Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
	Адрес
	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
	Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

	353456, Краснодарский край,
 г. Анапа, пр. Пионерский, д. 28

	Кабинет общеобразовательных дисциплин № 108
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
	Рабочее место преподавателя, учебная мебель, учебная доска, информационные стенды, мультимедийное оборудование
	[bookmark: _GoBack]Обеспечен беспрепятственный доступ на 1-й этаж лиц с ОВЗ и их свободное перемещение. Вход в здания оборудован пандусами необходимой ширины с поручнями с двух сторон высотой 0,9 м. Поверхность пандусов имеет антискользящее покрытие, диаметр поручней-40 мм., материал-сталь. На пути движения маломобильных групп населения установлены тактильные информационные таблички. Входные двери имеют необходимую ширину для проезда инвалидов-колясочников, максимальная высота порога-15 мм. Дополнительно перед входной группой установлены радиозвонки для вызова сотрудников. Оборудованы санузлы для инвалидов-колясочников. Здания оснащены противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией.

	353456, Краснодарский край,
 г. Анапа, пр. Пионерский, д. 28

	Кабинет № 110 (компьютерный класс)
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

	Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, компьютерная техника (компьютер преподавателя – 1 шт, персональные компьютеры – 13 шт.) с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мультимедийное оборудование.В том числе лингафонное оборудование (индивидуальное рабочее место с возможностью подключения головных микрофонов (наушников регулировкой громкости, прослушивания аудиосигнала)).
	Обеспечен беспрепятственный доступ на 1-й этаж лиц с ОВЗ и их свободное перемещение. Вход в здания оборудован пандусами необходимой ширины с поручнями с двух сторон высотой  0,9 м. Поверхность пандусов имеет антискользящее покрытие, диаметр поручней-40 мм., материал-сталь. На пути движения маломобильных групп населения установлены тактильные информационные таблички. Входные двери имеют необходимую ширину для проезда инвалидов-колясочников, максимальная высота порога-15 мм. Дополнительно перед входной группой установлены радиозвонки для вызова сотрудников. Оборудованы санузлы для инвалидов-колясочников. Здания оснащены противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией.

	353456, Краснодарский край,
 г. Анапа, пр. Пионерский, д. 28

	Кабинет туризма и гостиничной деятельности № 111
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

	Рабочее место преподавателя, учебная мебель, учебная доска, информационные стенды, мультимедийное оборудование.
	Обеспечен беспрепятственный доступ на 1-й этаж лиц с ОВЗ и их свободное перемещение. Вход в здания оборудован пандусами необходимой ширины с поручнями с двух сторон высотой  0,9 м. Поверхность пандусов имеет антискользящее покрытие, диаметр поручней-40 мм., материал-сталь. На пути движения маломобильных групп населения установлены тактильные информационные таблички. Входные двери имеют необходимую ширину для проезда инвалидов-колясочников, максимальная высота порога-15 мм. Дополнительно перед входной группой установлены радиозвонки для вызова сотрудников. Оборудованы санузлы для инвалидов-колясочников. Здания оснащены противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией.

	353456, Краснодарский край,
 г. Анапа, пр. Пионерский, д. 28

	Кабинет государственного и муниципального управления, социально-экономических дисциплин № 112
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

	Рабочее место преподавателя, учебная мебель, учебная доска, информационные стенды, мультимедийное оборудование.
	Обеспечен беспрепятственный доступ на 1-й этаж лиц с ОВЗ и их свободное перемещение. Вход в здания оборудован пандусами необходимой ширины с поручнями с двух сторон высотой  0,9 м. Поверхность пандусов имеет антискользящее покрытие, диаметр поручней-40 мм., материал-сталь. На пути движения маломобильных групп населения установлены тактильные информационные таблички. Входные двери имеют необходимую ширину для проезда инвалидов-колясочников, максимальная высота порога-15 мм. Дополнительно перед входной группой установлены радиозвонки для вызова сотрудников. Оборудованы санузлы для инвалидов-колясочников. Здания оснащены противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией.

	353451, Краснодарский край,
 г. Анапа, ул. Парковая, д. 29
	Спортивный зал 

	Баскетбольные щиты, корзины, маты, мячи, сетка, ракетки для бадминтона, воланы, настольная сетка и стол для настольного тенниса. Коврики для спорта, скакалки.
	Обеспечен беспрепятственный доступ на 1-й этаж лиц с ОВЗ и их свободное перемещение. Вход в здания оборудован пандусами необходимой ширины с поручнями с двух сторон высотой  0,9 м. Поверхность пандусов имеет антискользящее покрытие, диаметр поручней-40 мм., материал-сталь. На пути движения маломобильных групп населения установлены тактильные информационные таблички. Входные двери имеют необходимую ширину для проезда инвалидов-колясочников, максимальная высота порога-15 мм. Дополнительно перед входной группой установлены радиозвонки для вызова сотрудников. Оборудованы санузлы для инвалидов-колясочников. Здания оснащены противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией.

	353456, Краснодарский край,
 г. Анапа, пр. Пионерский, д. 28

	Читальный зал
Аудитория № 109
для проведения самостоятельной работы
	Ноутбуки «Aser Extensa» диагональю 15,6″, учебная мебель. Рабочие места оборудованы ноутбуками диагональю 17″.
	Обеспечен беспрепятственный доступ на 1-й этаж лиц с ОВЗ и их свободное перемещение. Вход в здания оборудован пандусами необходимой ширины с поручнями с двух сторон высотой  0,9 м. Поверхность пандусов имеет антискользящее покрытие, диаметр поручней-40 мм., материал-сталь. На пути движения маломобильных групп населения установлены тактильные информационные таблички. Входные двери имеют необходимую ширину для проезда инвалидов-колясочников, максимальная высота порога-15 мм. Дополнительно перед входной группой установлены радиозвонки для вызова сотрудников. Оборудованы санузлы для инвалидов-колясочников. Здания оснащены противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией.



